答题器支持的图片格式为静态图片以及动态图片(图片序列)

答题器支持的答案格式有以下3种
1. 图像坐标(相对于传送过来的图片左上角坐标) 答题时，只需要双击目标图像区域即可
2. 选项(支持6个选项 1-6) 答题时，只需要双击选项即可，或者按数字键(1-6)，再按回车
3. 文字形式，答题时，在答案区域里输入答案，回车即可
4. 双坐标形式, 答题时，双击第一个坐标，然后再双击第二个坐标即可发送.


答题器的IP地址是这样确定的

如果你的主网卡是公网IP，那么以这个公网IP做为服务器启动地址
如果你的主网卡是内网IP，那么以这个内网IP做为服务器启动地址

如果需要在别的网络访问内网服务器，那么你需要用到一些端口映射的工具。

v12版本以后的答题器必须配合插件2.1120B之后的版本.

答题器服务器启动失败是因为你的系统不适合做服务器，建议使用服务器系统，比如2000 2003 2008等.